Приложение 3  
к административному регламенту

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СЛОЕВ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ**

**(за исключением линейных объектов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кодовое наименование слоя | Информация в слое |
| 1 | Krasnye\_linii | Красные линии |
| 2 | Gr\_planir\_strukt | Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры |
| 3 | Gr\_zon\_OKS | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
| 4 | ZU | Образуемые и(или) изменяемые земельные участки |
| 5 | ZU\_REZERV | Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| 6 | Gr\_DPT | Границы территории, в отношении которой утверждена документация по планировке территории |
| 7 | Linii\_otstupa\_ot\_krasnyh\_linij | Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений |

Кодовое наименование слоя должно содержать буквы и символы латинского алфавита.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СЛОЕВ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ**

**(для размещения линейных объектов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кодовое наименование слоя | Информация в слое |
| 1 | Krasnye\_linii | Красные линии |
| 2 | Gr\_planir\_strukt | Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры |
| 3 | Gr\_zon\_OKS | Границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов |
| 4 | ZU | Образуемые и(или) изменяемые земельные участки |
| 5 | ZU\_REZERV | Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| 6 | Gr\_DPT | Границы территории, в отношении которой утверждена документация по планировке территории |

Кодовое наименование слоя должно содержать буквы и символы латинского алфавита.